LFS HELP file (Simplified_Chinese)
Translated by: carplayer

NOTE : This file is designed to be read from "?" buttons inside Live for Speed
------

\agreement
^3欢迎进入Live for Speed！^8

在使用此软件前您必须同意以下条款：

- 这是个ALPHA发布版。也就是说本软件还处于开发和测试阶段。

- 此软件不包含任何形式的质量保证。

- 您将自行承担安装和使用此软件的风险。LFS开发者不为在使用本软件期间可能发生的任何人身伤亡，或者计算机系统上出现的任何损伤，包括数据及硬件损坏负责。

- 本软件DEMO部分的内容可免费供所有人自由使用。本软件中锁定的S1和S2部分内容仅供持有相应授权的用户使用。除了在^3www.lfs.net^8购买授权并在程序的解锁界面使用，您不能使用任何方式试图进入锁定部分，或者帮助别人进入锁定的部分。

^7谢谢。^8

请点击绿色^3“同意”^8按钮继续；如果您不同意请点击红色^3“退出”^8按钮。
\demo_warning
^3欢迎！^8 您将看到一个^7DEMO^8主机列表，您只要单击一个^7主机名^8并单击^7出发^8按钮就可以加入。

^3警告！^8 在^7DEMO^8主机上您会遇到没有购买授权也没有在我们网站注册的玩家 - 他们属于^7匿名^8玩家。这就是说您可能遭遇少数玩家不成熟的行为、粗暴的驾驶风格或者不好的态度。

很可惜这种现象在^7未注册^8的在线比赛中是不可避免的。由于注册玩家需要在社区维护自己的形象，所以您在^7S1^8和^7S2^8主机上^7不会^8被上述现象困扰。

在^7S1^8和^7S2^8主机上您几乎总能发现精彩的比赛，以及良好的行为。

^7祝您好运 - 小心驾驶 - 玩得开心！  :)^8
\user_nm
^7致授权用户

在购买了LFS授权后您可以在此处输入您的用户名来解锁相应内容，或者连接在线主机。详情请访问^3www.lfs.net^8。

在更新您的用户状态或游戏密码之后，请在这个框里输入您在我们网站上注册的用户名。
\user_pw
^7致授权用户

在购买了LFS授权后您可以在此处输入您的游戏密码来解锁相应内容，或者连接在线主机。详情请访问^3www.lfs.net^8。

在更新您的用户状态或游戏密码之后，请在这个框里输入您在我们网站上注册的游戏密码。
\sel_mode
^3选项：

^7Demo -^8 选择这个选项后，您可以创建或者搜索DEMO主机。

^7S1 -^8 在解锁了S1以后您可以选择这个选项来创建或者加入S1主机。

^7S2 -^8 在解锁了S2以后您可以选择这个选项来创建或者加入S2主机。
\con_wind
这是针对在某些计算机上用全屏模式运行游戏时可能出现的两种情况的预防措施。

1) 如果您运行了个人防火墙，在您试图创建或连接一个网络服务器时防火墙可能会给出一个警告信息。

2) 在部分计算机上，当您试图访问互联网时可能会看到一个连接对话框。

如果游戏运行在全屏模式，这些信息可能会导致计算机停止响应。
为了避免这种情况，这个选项将让LFS在连接网络时暂时进入窗口模式。
如果您的计算机连接网络时不会弹出任何信息，那么您可以放心地将这个选项关闭。
\host_pw
有些主机在创建时设置了一个密码，这就是私人主机。

如果您要连接到一个私人主机，您必须在这里输入密码。

公共主机不需要密码 - 所以不需要理会这个密码选项。
\game_nm
^7公共主机 -^8 在这里输入一个名字作为您的主机在网络上的标志。

^7私人主机 -^8 在这里输入一个名字以便让您的朋友找到您的主机。
\ip_name
^3选项：

^7本地网络 -^8 您可以在这里输入本地网络主机的IP地址以加入主机上的比赛。

^7互联网 -^8 您可以在这里输入主机名称以加入互联网上的主机。
\host_ip
您可以连接到本地网络上的主机。

IP地址是一个独特的数字序列，写成3个点分开的4段数字。

点击按钮并填入您想加入的计算机的IP地址。

有两种办法查出一台电脑的IP地址：

1) 从开始菜单运行WINIPCFG。
2) 从命令行提示符窗口运行IPCONFIG。
\host_port
使用IP地址直接连接时，您需要知道要连接的主机的IP地址和使用的端口。

它可能使用默认的63392端口，也可能使用主机创建者指定的其他端口。

端口一般是默认值或者一个不超过65536的较大的数字。
\host_nm
您可以连接到互联网上特定的主机。

要根据名称寻找主机，请在这里输入主机的名称。

主机名称让您不必使用主机列表就可以安排网上竞赛。
\meet_room
当您还在考虑加入哪个主机时，您可以进入聊天室，在那里您可以发现和您一样也还在考虑的其他车手。您可以看到聊天室中任何人的名字，也可以通过输入信息并按下回车键发送来聊天。
\game_pw
^7私人主机 -^8 在这里输入密码。

^7公共主机 -^8 把这个框留空。
\use_master
主管服务器是互联网上一台计算机上运行的专用程序。它上面存有当前正在运行的主机的列表，通过它您可以连接这些主机或者自己建立主机。

^3选项：

^7本地^8 - 您的主机不会连接主管服务器，其他玩家可以通过单击“加入指定主机”、选择“本地网络”选项并输入您的IP地址来连接您的主机。

^7互联网^8 - 您的主机将连接主管服务器，并出现在主管服务器的主机列表中。

^7隐藏^8 - 您的主机会连接主管服务器，但不会出现在比赛列表中。其他玩家可通过单击“加入指定主机”，选择“互联网”选项并输入您的主机名称来连接。

^3注意：^8 如果您的计算机通过共享连接或者带防火墙的办公网络与互联网间接连接，您需要打开适当的TCP和UDP通讯端口以使用“互联网”或“隐藏”选项。
\game_ip
如果有必要，您可以指定您的主机要使用的IP地址。当您的计算机有多个可用IP地址时这会有用。

如果您留空这个框，主机将使用任何可用的IP地址。
\admin_pass
您可以设置一个专用的管理密码。

如果使用管理员密码登陆，客户机将可以使用文本模式的主机命令来远程控制主机。详情请查阅README.txt文件的"Host commands"段。
\game_port
您可以选择主机使用的TCP和UDP端口。这样一台计算机上可以运行多个LFS专用主机。

使用默认的63392或者选择一个小于65536的较大数字。
\master_help
程序无法连接到主管服务器

这可能有各种原因：

1) 如果您处于防火墙保护下，可能是防火墙截断了连接。
2) 可能您的ISP临时无法连接上主管服务器。
3) 主管服务器可能因为技术故障而停机了。

请在以下地址查看主管服务器的状态：

^7www.lfs.net^8或^7www.lfsforum.net^8
\modem_type
您的计算机是否支持多个玩家一起比赛取决于您的上传带宽。而这又取决于所使用的调制解调器类型，以及ISP提供的服务速度。

请选择您用的调制解调器类型，或者选择“自定义”调制解调器并手动输入上传带宽（Kbits/sec）

^7预定义调制解调器类型：^8

- 电话线调制解调器：56Kbit下载/33.6Kbit上传
- 电缆调制解调器：512Kbit下载/128Kbit上传
- 电缆调制解调器：1Mbit下载/256Kbit上传
\upload_bw
如果您的调制解调器不属于预定义调制解调器类型，请手动输入您的上传带宽（Kbits/sec）。要从KBytes/s转换为Kbits/s，只需将数值乘上8。

这个设定帮助您在不超出带宽的前提下进行主机设置。
\max_guests
您可以设定能够连接到您的主机上的客户数量。

^7最小设定：^8 1 - 仅有一名玩家可以连接上您的主机。

^7最大设定：^8 DEMO模式为15，S1模式和S2模式为47

这个数字对决定您需要多少上传带宽很重要。
\admin_slots
您可以保留一些连接数用于管理。

^7最小设定：^8 0 - 不保留用于管理的连接数。

^7最大设定：^8 8 - 或者一个小于最大客户数的数值。

如果您设定了管理密码，这一设置有助于保证您可以连接到自己的主机上。
\max_cars
您可以设定能够参加比赛的车手数量。

这包括了真人车手和AI车手。

^7最小设定：^8 1 - 仅有一辆车可以参加比赛。

^7最大设定：^8 DEMO模式为12，S1模式和S2模式为32

这个数字对决定您需要多少上传带宽很重要。
\guest_cars
您可以设定每个客户机上能够参加比赛的车手数量。

这包括了真人车手和AI车手。

^7最小设定：^8 0 - 客户机可以观看但不能加入比赛。

^7最大设定：^8 3 - 每个客户机最多3名AI车手，或者1名真人车手加2名AI车手。
\host_cars
您可以设定主机上能够参加比赛的车手数量。

这包括了真人车手和AI车手。

^7最小：^8 0 - 主机可以观看但不能加入比赛。

^7最大：^8 3 - 最多3名AI车手，或者1名真人车手加2名AI车手。

减小这个数值可以减小所需要的上传带宽。
\max_packs
这是每辆赛车每秒钟发送的数据包数量最大值。

^7最小：^8 每秒3个数据包。

^7最大：^8 6 - 赛车动作更联贯，但是需要双倍上传带宽，以及更大的CPU负担。
\ded_host
您可以用普通模式或者专用模式创建主机。

^7普通主机：^8 您可以像单人模式那样在电脑上比赛，而互联网上其他玩家可以加入您的主机。

^7专用主机：^8 没有图像显示，也不进行物理运算，您不能在该主机上比赛。如果您不想在主机上比赛而是通过另一台计算机连接主机，这是最好的选择。您可以用性能较差的计算机做专用服务器。
\skin_help
^7贴图^8是给出车辆或头盔外观的一个专用图像文件。

LFS有一个可供授权车手使用的自动贴图下载系统。当您在S1或S2模式下参与线上比赛时，其他玩家的贴图就会自动下载到电脑上，这样就能看到他们车辆和头盔的不同图案。

如果您想设计创作自己的贴图，推荐您浏览^7www.lfs.net^8并在附加下载页面下载^7CMX Viewer^8。CMX Viewer是一个有助您创作贴图的特殊程序。其中还包含了模板。

在您的^7skins^8文件夹(在^7data^8文件夹内)中保存好贴图之后，您就可以在车库/维修站屏幕中选择。

要想让其他玩家在线上看到您的贴图，请访问^7www.lfsworld.net^8并上传您的贴图。这样当其他玩家在线上遇到您时，您的车辆所选用的贴图就会自动下载到他们的电脑上。
\skin_info
要让LFS自动下载高清晰贴图，您必须是授权车手，并且在LFS World有余额。

LFS World余额的意思指您的LFS帐户里面的余额。

要使用这项服务，请在^7www.lfs.net^8或者^7www.lfsworld.net^8付费，或者使用代购凭单。

每支付^3 1英镑^8您可以下载^3 2000 ^8份贴图。最小支付额为3英镑。

^7服务内容：^8

您需要至少1英镑的LFS World余额。第一次下载高清晰贴图时，系统会从您的帐户里面扣除1英镑，同时给予您2000次贴图下载许可。在您下载了2000份贴图后，系统再次从您的帐户扣除1英镑，并把贴图下载许可恢复到2000次。

^7警告：^8

高清晰贴图需要更长时间来下载，更长时间来载入内存，并且占用四倍于普通贴图的显存。所以只在高性能计算机和良好网络连接的前提下推荐使用这个选项。
